[TForm1]
CAPTION=GOSSEN-Foto-Lichtmesstechnik - Luxmeter-Tool
cbtn=continuous measurement 
ConfigBtn=auto-config
ConfigBtnHint=Werkseinstellungen setzen
DelListBtn=delete list
DelMemBtn=delete memory
InfoBtn=info
janRoundedButton11=delete
Label2=000,00 lx
LangGrp= select language 
LangGrp0=Deutsch
LangGrp1=English
LangGrp2=Francais
LangGrp3=Espanol
ManualBtn=manual
ManualBtnHint=Anleitung anzeigen
MavoGrp= select device 
MavoGrp0=MAVOLUX 5032 C / USB
MavoGrp1=MAVOLUX 5032 B / USB
MavoGrp2=MAVO-Monitor
MavoGrp3=MAVO-SPOT 2 USB
mBtn=display measuring value
MeaBtn=measure
MemBtn=read memory
OvcAttachedLabel1=select measuring range
OvcComboBox1Label1= select quantity 
qCombo0=Lux / cd/m²
qCombo1=footcandle, footlambert
QuitBtn=quit
RadioGroup10=list 
RadioGroup11=chart
SaveListBtn=save list
ScaleGrp= scale 
ScaleGrp0=0..max
ScaleGrp1=min..max
ScaleGrpHint=10
setupBtn=settings
tbBtn=testchart
VersBtn=Issue
VersBtnHint=Geräteversion abfragen
[TgsettForm]
CAPTION=settings
IntvCombo0=  0,5 s
IntvCombo1=  1    s
IntvCombo2=  5    s
IntvCombo3=10    s
IntvCombo4=60    s
IntvCombo5=user defined
IntvComboLabel1=measuring interval / s
IntvFldLabel1=user defined interval / s
janRoundedButton1=abort
janRoundedButton2=OK
OvcPictureField1Label1=rating factor
[TmdlgForm]
janRoundedButton2=OK
mGrp0=reject all existing readings
mGrp1=add new readings to list
