[GENERAL]
delmsg1=Alle Meßwerte löschen ?
emptyMsg=Meßwertspeicher leer
endmsg=Bitte zunächst Messung beenden
luxmsg=Beleuchtungsstärke [lx]
fcmsg=Beleuchtungsstärke [fc]
lumiMsg=Leuchtdichte [cd/m²]
lumiMsg2=Leuchtdichte [ftLb]
luxmsg=Beleuchtungsstärke [lx]
MemDelMsg=Der Meßwertspeicher wurde gelöscht
mval=Meßwert
readMsg= Werte ausgelesen
relmsg=Meßwerte verwerfen ?
relmsg2=Bisher aufgenommene Meßwerte verwerfen ?
meamsg1=kontinuierlich messen aus
meamsg2=kontinuierlich messen ein

